	MonitorAr Rio | Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar da Cidade do Rio de Janeiro

	Boletim de Qualidade do Ar

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	As estações de monitoramento da qualidade do ar Centro, Copacabana, São Cristóvão, Tijuca, Irajá, Bangu, Campo Grande e Pedra de Guaratiba, compõem a rede de referência do MonitorAr-Rio, estando São Cristóvão temporariamente desativada.

	ESTAÇÕES DE REFERÊNCIA

	26/06/2026
	CONCENTRAÇÃO MÁXIMA
	ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR (IQAR)
	CLASSIFICAÇÃO

	
	POLUENTES MONITORADOS
	
	

	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO
	Material Particulado (MP10)
	Material Particulado (MP2,5)
	Ozônio
 (O3)
	Monóxido de Carbono (CO)
	Dióxido de Nitrogênio (NO2)
	Dióxido de Enxofre (SO2)
	
	

	
	[μg / m³]
(24h)
	[μg / m³]
(24h)
	[μg / m³]
(8h)
	[ppm]
(8h)
	[μg / m³]
(1h)
	[μg / m³]
(24h)
	
	

	Centro
	22
	 
	20
	0,5
	 
	 
	20
	Boa

	Copacabana
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	27
	Boa

	São Cristóvão
	Temporariamente desativada

	Tijuca
	34
	 
	14
	 
	93
	 
	30
	Boa

	Irajá
	20
	11
	15
	1,2
	61
	9
	29
	Boa

	Bangu
	22
	 
	29
	 
	ND
	 
	20
	Boa

	Campo Grande
	31
	 
	30
	 
	55
	ND
	28
	Boa

	Pedra de Guaratiba
	20
	 
	53
	 
	 
	 
	21
	Boa

	ND – Não Disponível                  Não Monitorado pela estação


	Em 2025, a Prefeitura do Rio ampliou o monitoramento da Qualidade do Ar na Cidade através de projetos parceiros, que utilizam equipamentos compactos de baixo custo para medições de material particulado e gases em algumas localidades. As estações compactas de baixo custo, encontram-se em processo de análise técnica do desempenho de seus equipamentos e seus resultados poderão ser posteriormente revisados.

	ESTAÇÕES DE BAIXO CUSTO

	26/06/2026
	CONCENTRAÇÃO MÁXIMA
	ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR (IQAR)
	CLASSIFICAÇÃO

	
	POLUENTES MONITORADOS
	
	

	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO
	Material Particulado (MP10)
	Material Particulado (MP2,5)
	Ozônio
 (O3)
	Monóxido de Carbono (CO)
	Dióxido de Nitrogênio (NO2)
	Dióxido de Enxofre (SO2)
	
	

	
	[μg / m³]
(24h)
	[μg / m³]
(24h)
	[μg / m³]
(8h)
	[ppm]
(8h)
	[μg / m³]
(1h)
	[μg / m³]
(24h)
	
	

	Centro / P.Vargas
	7
	6
	 
	 
	 
	 
	16
	Boa

	Madureira
	12
	9
	 
	 
	 
	 
	24
	Boa

	Centro / Campo Santana
	9
	7
	 
	 
	 
	 
	19
	Boa

	Quintino
	12
	9
	 
	 
	 
	 
	24
	Boa

	Engenheiro Leal
	7
	6
	 
	 
	 
	 
	16
	Boa

	Cascadura
	12
	10
	 
	 
	 
	 
	27
	Boa

	Campinho
	11
	9
	 
	 
	 
	 
	24
	Boa

	Centro / Praça XV
	8
	7
	 
	 
	 
	 
	19
	Boa

	Centro / MAM
	8
	7
	 
	 
	 
	 
	19
	Boa

	Parque Madureira
	11
	9
	 
	 
	 
	 
	24
	Boa

	Centro - Kunak
	10
	8
	 
	 
	 
	 
	21
	Boa

	Irajá - Kunak
	11
	9
	 
	 
	 
	 
	24
	Boa

	ND – Não Disponível                  Não Monitorado pela estação





	ESTAÇÕES DE BAIXO CUSTO

	26/06/2026
	CONCENTRAÇÃO MÁXIMA
	ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR (IQAR)
	CLASSIFICAÇÃO

	
	POLUENTES MONITORADOS
	
	

	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO
	Material Particulado (MP10)
	Material Particulado (MP2,5)
	Ozônio
 (O3)
	Monóxido de Carbono (CO)
	Dióxido de Nitrogênio (NO2)
	Dióxido de Enxofre (SO2)
	
	

	
	[μg / m³]
(24h)
	[μg / m³]
(24h)
	[μg / m³]
(8h)
	[ppm]
(8h)
	[μg / m³]
(1h)
	[μg / m³]
(24h)
	
	

	Abolição
	63
	24
	 
	 
	 
	 
	53
	Moderada

	Barra da Tijuca
	40
	15
	 
	 
	 
	 
	40
	Boa

	Caju
	58
	22
	 
	 
	 
	 
	50
	Moderada

	C.Grande - Aurassure
	27
	16
	 
	 
	 
	 
	41
	Moderada

	Guaratiba
	44
	17
	 
	 
	 
	 
	42
	Moderada

	Ilha do Governador
	41
	16
	 
	 
	 
	 
	41
	Moderada

	Irajá - Aurassure
	52
	20
	34
	 
	14
	 
	46
	Moderada

	Jacarepaguá
	34
	13
	 
	 
	 
	 
	35
	Boa

	Lagoa
	23
	9
	8
	 
	12
	 
	24
	Boa

	Pavuna
	46
	18
	 
	 
	 
	 
	43
	Moderada

	P.Guaratiba - Aurassure
	31
	12
	 
	 
	 
	 
	32
	Boa

	Penha
	Temporariamente indisponível

	Ramos
	62
	38
	 
	 
	 
	 
	66
	Moderada

	Realengo
	41
	25
	 
	 
	 
	 
	51
	Moderada

	Recreio dos Bandeirantes
	18
	7
	4
	 
	14
	 
	19
	Boa

	Rocha
	67
	25
	 
	 
	 
	 
	56
	Moderada

	Rocinha
	19
	7
	 
	 
	 
	 
	19
	Boa

	Santa Cruz 1
	32
	12
	 
	 
	 
	 
	32
	Boa

	Santa Cruz 2
	31
	12
	 
	 
	 
	 
	32
	Boa

	Tanque
	39
	15
	 
	 
	 
	 
	40
	Boa

	Tijuca - Aurassure
	 Temporariamente indisponível 

	ND – Não Disponível                  Não Monitorado pela estação






	Condições meteorológicas observadas no período: 
	
	
	

	[image: Programa MonitorAR Rio]Nesta sexta-feira, o tempo permaneceu encoberto, com chuvas isoladas pela manhã e à noite sobre o Município. Tais condições contribuíram para manter a qualidade do ar classificada como Boa na maior parte das localidades monitoradas.

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tendência da qualidade do ar para as próximas 24h:

	Publicado no boletim do dia 25/06.

	

	
	

	
	

	
	





Informações para consulta ao IQAr:
Faixas de concentração dos poluentes para cálculo do IQAr, definidas pela Resolução CONAMA nº 506/2024 e Guia Técnico para o Monitoramento e Avaliação da Qualidade do Ar, do Ministério do Meio Ambiente e Clima (Janeiro/2025).
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O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Tabela

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
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EuEEERE MP10 MP2s5 O3 co NO2 SOz
do Ar (ng/m?) (ne/m?) (ne/m?) (ppm) (ne/m?) (ng/m?)
24h 24h 8h 8h 1h 24h
0-45 =15 0-100 0-9 0-200 0-40
>45 - 100 >15-50 >100 - 130 >9-11 >200 — 240 >40 - 50
>100 - 150 >50-75 >130 - 160 >11-13 >240 - 320 >50—-125
>150 - 250 >75-125 >160 — 200 >13-15 >320 — 1130 >125-800
>250 - 600 >125 - 300 >200 - 800 >15-50 >1130-3750 >800 - 2620
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41-80 Pessoas de grupos sensiveis (criangas, idosos e pessoas com doengas respiratorias e cardiacas) po-
5 dem apresentar sintomas como tosse seca e cansaco. A populagdo em geral ndo é afetada.

Toda a populagdo pode apresentar sintomas como tosse seca, cansago, ardor nos olhos, nariz e gar-
81-120 ganta. Pessoas de grupos sensiveis (criancas, idosos e pessoas com doencas respiratérias e cardia-
cas) podem apresentar efeitos mais sérios na saude.

Toda a populagdo pode apresentar agravamento dos sintomas como tosse seca, cansago, ardor nos
121 - 200 olhos, nariz e garganta e ainda falta de ar e respiragdo ofegante. Efeitos ainda mais graves a saude de
grupos sen: s (criangas, idosos e pessoas com doengas respiratoérias e cardiacas).

>200 Toda a populagdo pode apresentar sérios riscos de manifestagdes de doengas respiratérias e cardio-
vasculares. Aumento de mortes prematuras em pessoas de grupos sensiveis.
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Material | Material Ozni Monéxido | Diéxidode | Diéxido de
Particulado | Particulado :3","’ de Carbono | Nitrogénio | Enxofre
Classe / Episadios Criticos (MP1) (MP2;) & (co) (NO2) (50z)
yg/m® yg/m® | yg/m® (média | ppm (média ug/m® ug/m®
(média 24h) | (média24h) | movelsh) | movel8h) | (media1h) | (media24h)
Padréo de Qualidade do Ar - P2 100 50 130 9 240 50
Nivel de Atengdo 250 125 200 15 1130 800
Nivel de Alerta 420 210 400 30 2260 1600
Nivel de Emergénci 500 250 600 40 3000 2100





